**启东农商银行天汾支行楼顶发光字工程**

**询价公告**

江苏启东农村商业银行股份有限公司根据启东市政府采购管理的有关规定，就启东农商银行天汾支行楼顶发光字工程进行询价采购（详细参数如下）。

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢结构牌面制作：骨架40\*40\*3号热镀锌方管焊接,每根6米 | 根 | 36.00 |
| 2 | 发光字：1.2镀锌板冲孔焊接字壳，表插憨豆牌外露防水LED,灯距3cm | ㎡ | 64.93 |
| 3 | 发光字电源（创联） | 台 | 15.00 |
| 4 | 安装费：楼顶高空安装含脚手架。 | ㎡ | 181.05 |
| 5 | 吊装费：25T汽吊安装。 | 项 | 1 |
| 6 | 措施费：运输、辅材 。 | 项 | 1 |
| 7 | 拆除清运费 | 项 | 1 |

**备注：上述采购要求必须完全满足，否则视为无效报价。**

说明：

1. **本项目的总价最高限价为人民币柒万叁仟元整（¥：73000元），总报价高于或等于限价的为无效报价。**
2. **供应商资格要求：**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2. 具有行政管理部门颁发的营业执照。

1. **报价注意事项：**

1、供应商按照本询价公告的要求编制报价文件，本合同采用固定总价合同包含①货物的材料价：包括原材料费、辅助材料费、利润、增值税专用发票；②货物的运杂费：货物运至最终目的地的运输费、装车费、卸车费（含业主分多批次进行供货,同一批次卸货地点可以有多个地点，报价供应商应考虑这点，综合报价，费用不作调整）、有关部门的手续费、采购与保管费、包装费；③货物的安装费：含基础工程、安装调试、地面修复至原样、垃圾清运等）；④风险费:原材料的涨价、政策性调整等风险；⑤如取得合同，对货物将支付的任何销售税和其他税费；⑥验收、税金、检测、售后服务等所有相关费用；请各供应商在报价时充分考虑上述各种因素。本项目所有费用一次性包定，不再追加。请各供应商在报价时充分考虑各种因素（如运输、送货等各种费用）。

2、供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件截止日前3日内以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：江苏启东农村商业银行股份有限公司

联系人：吴先生

联系电话：17712229015

1. **报价文件构成**
2. 报价承诺书（附件一）
3. 有效的企业法人营业执照复印件，须加盖报价单位公章。
4. 质保承诺书（附件二）

（4）报价表（附件三）：必须按提供的样表格式填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

报价文件正本一份、副本二份。

**报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。**

1. 报价文件递交

（1）提交截止时间：2021年7月23日14时00分。报名费为人民币300元，在开标当日收取，无论何种原因报名费不退。

（2）提交地点：启东农商银行三楼会议室（人民中路599号）

1. 报价保证金

（1）报价供应商必须交纳人民币1400元的报价保证金**（现金，其他形式概不接收。中标人的投标保证金直接转为履约保证金）。**不同时递交本项目的保证金，视为放弃投标资格。

（2）报价供应商在投标时提供虚假资料的，经查证核实后报价单位所交的报价保证金将不予退还。

（3）报价供应商用虚假资料获得成交资格，经查证取消成交资格，其报价保证金将不予退还。

（4）报价供应商在投标截止时间后，要求撤销投标的，报价保证金将不予退还。

（5）报价供应商如有串标、围标行为的，经查证核实后报价保证金将不予退还。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，同时保证金不予退还。

（6）未成交的报价供应商的报价保证金将按规定予以退还（不计息）。

（7）被确认为成交的候选人，如成交无异议，中标人的投标保证金直接转为履约保证金。

**四、商务部分要求：**

**1.质量要求：**合格工程

**2.** **交货期：**成交供应商须于接到采购单位供货通知书后的10天（日历天）内完成加工与安装。

**3.交货及安装地点：**启东农商银行天汾支行。

**4.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金汇入招标人指定的帐户，履约保证金金额为成交金额的5%，中标人的投标保证金直接转为履约保证金，不足部分在合同签订前补足。**在供应商供货完毕并经采购单位验收合格后内由采购单位返还（履约期间不计息）。

**5.约定事项：**

（1）成交供应商将在制作加工前须通知采购人至加工现场查验材料规格与质量是否符合采购要求，加工过程中采购人有权随机检查材料规格与质量，如有不满足采购要求的，成交供应商须及时整改**。**

（2）成交供应商将在加工制作完成运至安装现场前，须通知采购人至安装现场对成品及安装进行最后查验，合格的方可进行安装，安装完成后由采购人进行整体验收，验收合格的将签发验收单。

1. **合同的签订及注意事项：**

1.成交结果将在相关网站予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后三个工作日内与采购单位签订合同。

2.成交供应商因自身原因**不能订立**采购合同的，采购单位将取消其成交资格，报价保证金不予退还。

3.成交供应商因自身原因**不能履行**采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还。

**六、成交原则：**符合采购需求且总报价最低者成交。

七、**付款方式：**安装调试完毕并经验收合格后付至合同价的95%，余额5%作为质保金（质保期为两年），到质保期后一个月内付清余额，不计利息。

江苏启东农村商业银行股份有限公司

2021年7月16日

**附件一：报价承诺书**

**报价承诺书**

江苏启东农村商业银行股份有限公司：

（报价单位全称）授权（姓名）（职务）为全权代表，参加启东农商银行天汾支行楼顶发光字工程询价的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2.我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3.我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4.如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退回。

5.我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标方法。

6.我方的报价文件自开标后60天内有效。

7.与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

报价单位代表姓名： 职务：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年 月 日

**附件二：质保承诺书**

**质保承诺书**

江苏启东农村商业银行股份有限公司：

（报价供应商全称）授权（姓名）（职务）为全权代表，参加启东农商银行天汾支行楼顶发光字工程询价的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺对本项目整体提供两年的全免费质保及上门质保（含部件及人工）及售后服务。

2.在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3.在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在4小时内上门服务，并在8日内负责修复。如需更换货物或送修，必须在12小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

4.与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

报价单位代表： 职务：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年 月 日

**附件三：**

**报价表**

启东农商银行天汾支行楼顶发光字工程

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 钢结构牌面制作：骨架40\*40\*3号热镀锌方管焊接，每根6米 | 根 | 36.00 |  |  |
| 2 | 发光字：1.2镀锌板冲孔焊接字壳，表插憨豆牌外露防水LED,灯距3cm | ㎡ | 64.93 |  |  |
| 3 | 发光字电源（创联） | 台 | 15.00 |  |  |
| 4 | 安装费：楼顶高空安装含脚手架。 | ㎡ | 181.05 |  |  |
| 5 | 吊装费：25T汽吊安装。 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 措施费：运输、辅材 。 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 拆除清运费 | 项 | 1 |  |  |
| 合计（人民币大写）： （¥： ） | | | | | |

注：上述单价均为全费用综合单价,包括规费、税金等一切费用。

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字：

年 月 日

效果图参照

