启东农商银行迪堡ATM运维全包服务项目

江苏启东农村商业银行股份有限公司（下称招标人）对以下项目进行公开招标，择优选定迪堡ATM运维全包服务供应商。现说明如下：

一、项目名称：启东农商银行迪堡ATM运维全包服务

二、项目的需求

（一）对于每台ATM提供运维全包服务。

1.对ATM机的外部运行环境(如接地、电源、防尘、防水、防鼠等措施的合理性)及内部运行状况(如损坏、磨损、污垢等)进行检查；

2.将需要运维的设备停机，换下要做维护的模块，在现场对ATM壳体作全面除尘；进行模块更换，以保证ATM机具性能。现场停机时间不超过一小时；

3.对换下的模块进行全面的PM维护。模块维护包括除尘、除垢、易损零件的更换、弹簧张力调整、传感器位置调试、加油、润滑、电气性能测试等；

（二）为启东农商银行提供每年不少于一次关于ATM机的日常使用、保养和操作员培训，并免费提供相应的教材。

（三）在启东农商银行至少派驻2名工程师，提供7\*24小时服务（包含法定节假日）。

（四）承担启东农商银行ATM机在正常使用情况下产生的任何零部件及模块损坏的免费更换。甲方无须再购买任何维护零配件，但不包括ATM的消耗品，如：打印机色带、钞箱、打印纸等。

三、启东农商银行迪堡ATM的维保清单（详见附件“设备信息清单”）

存取款机 71台 取款机 41台

四、投标人资格要求

1.投标人需提供工商行政管理部门颁发的有效的企业营业执照。

2.投标人企业及法定代表人无失信行为，未被列入本行黑名单。

3.本次招标不接受联合体投标。

五、报价事项说明

1.投标人应按照本招标文件的要求编制报价文件，报价文件应对本招标公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照无效标处理。

2.投标报价方式：本项目以存取款一体机维保单价和取款机维保单价分别报价，计算得出总价，根据评分标准进行评分，得分最高者中标。

3.招标最高控制价：696500元（招标控制价作为最高投标限价，投标人投标报价超过或等于最高限价的作为废标处理）。

4.投标文件构成：

一、资格审查

1、有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

2、法定代表人资格证明书（按照附件一格式填写）

3、法定代表人授权委托书（按照附件二格式填写）

二、技术标

详见附件五（评分标准）中企业资质、业绩案例、技术部分、服务方案中涉及的相关证明材料。

三、商务标

1、投标函（按照附件三格式填写）；

2、投标报价表：必须按提供的样表格式（附件四）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

**备注**：投标文件正、副本各一份，每页加盖单位公章。投标文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效投标文件。投标文件装订成册并密封，资格审查、技术标、商务标须单独密封。密封袋上标明：项目名称、资格审查、技术标、商务标等字样并加盖单位公章。

提交投标文件的投标人少于三个的，招标人将依法重新招标。

5.报价文件递交：

提交截止时间：2021年 3月 30 日14时00分前将投标文件及投标保证金送至启东农商银行（启东市人民中路599号）三楼会议室，逾时则不予受理。报名时交资料费为人民币300元，售后不论何种原因均不退。联系电话：0513-83351266

6.报价保证金：

（1）参与报价必须交纳人民币5000（现金）元投标保证金。请将保证金密封存在透明文件袋内，并标明投标公司名称。不同时递交本项目保证金的，视为放弃报价资格。

（2）投标报价人在投标时提供虚假资料的，经查证核实后报价单位所交的报价保证金将不予退还。

（3）投标报价人用虚假资料获得成交资格，经查实取消成交资格，其报价保证金将不予退还。

（4）投标报价人在投标截止时间后，要求撤销投标的，报价保证金将不予退还。

（5）投标报价人如有串标、围标行为的，经查证核实后报价保证金将不予退还。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，同时保证金不予退还。

（6）未成交的投标报价人的报价保证金将按规定予以退还（不计息）。

（7）被确定为成交的候选人，如成交无异议，报价保证金在签订合同后一个月内返还(不计息)。

7．付款方式：合同签订后付款30%，按季度进行付款。

江苏启东农村商业银行股份有限公司

2021年3月23日

附件一 法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

单位地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（投标人名称）的法定代表人。为供应、保修（项目名称），签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人（盖公章）

日期： 年 月 日

附件二 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职称）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标,以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字

被授权人签字

投标人（盖公章）：

附：

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

附件三 投标函

致：（招标人名称）

（一）根据已收到的贵方的（项目名称）的货物招标文件，遵照《工程建设项目货物招标投标办法》等有关规定，踏勘现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、货物技术规格及需求一览表等有关文件后，我方愿以人民币（大写）： [(￥(小写）：元）]的投标总价，按照招标文件规定的条件要求，完成全部的运维全包服务。

（二）我方已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（三）我方同意所提交的投标文件在“投标须知前附表”规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受到约束。

（四）我方承认投标文件附件是我方投标文件的组成部分。

（五）我方将人民币（大写）：[(￥(小写）：元）]作为投标保证金，已按招标文件的要求与投标文件一起提交。

（六）除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人授权代表签字

投标人（盖公章）：

地 址

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

联系电话

日 期

附件四 投标报价表

项目名称：启东农商银行迪堡ATM运维全包服务项目

项目内容：迪堡品牌取款机及存取款机的维保服务，其中取款机41台、存取款一体机71台。

货币单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单价（元/年/台） | 数量 | 金额 |
| 取款机 |  | 41 |  |
| 存取款一体机 |  | 71 |  |
| 总金额 | 人民币：　　元，大写： 元 | | |

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人（盖公章）：

地 址

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

联系电话

日 期

附件五 评分标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分办法 | | 分值构成 （总分100分） | （1）投标报价：30分 （2）企业资质：30分 （3）业绩案例：10分 （4）技术部分：10分 （5）服务方案：20分 |
| 评审项目 | | 标准分 | 评分标准与分值 |
| 1 | 投标报价 | 30 | 以所有有效投标报价总价的平均值作为基准值，当投标人的投标报价与评标基准值相等时得满分；每高3%扣1分，每低3%扣0.8分。 |
| 2 | 企业资质 | 30 | 1. 提供近两年（2019-2020年）迪堡设备配件采购合同及采购发票。   1.1与迪堡原厂采购配件合同及发票：  金额小于3万元不得分，3万元（含）-6万元得8分，6万元（含）-9万元得14分，9万元（含）-12万元得20分， 12万元（含）-15万元得25分，超过15万元（含）得30分。  1.2与非迪堡原厂采购配件合同及发票：  金额小于3万元不得分，3万元（含）-6万元得6分，6万元（含）-9万元得8分，9万元（含）-12万元得14分，12万元（含）-15万元得20分，超过15万元（含）得25分。  （提交复印件，现场查验原件） |
| 3 | 业绩案例 | 10 | 1、近两年（2019-2020年）与南通地区农商行迪堡自助设备的软、硬件或配件合作项目，每一实施案例得2分，最高6分；  2、近两年（2019-2020年）与江苏省内（非南通）农商行迪堡自助设备的软、硬件或配件合作项目，每一实施案例得1分，最高4分；  本项最高得分为10分。（需提供合同复印件加盖投标人公章，原件现场备查。） |
| 4 | 技术部分 | 10 | 根据维保方案的完整性、可行性等情况评分：  1、南通地区设有固定服务站点，每个服务站点得1分，最高得2分。（需提供有效的租房合同）；  2、南通地区有固定维保工程师，每个工程师得2分，  最高得6分。（需提供劳动合同及社保证明）；  3、南通地区配备有维保车辆，每辆得1分，最高得2分。（需提供车辆证明）。 |
| 5 | 服务方案 | 20 | 投标人阐述未来的服务计划，由评委进行打分，满分20分。 |